
南昌市羊绒衫产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽样小组由2名以上（含2名）人员参加。抽样时，应出示南昌市市场监督管理局开具的《产品质量市级监督抽查通知书》、身份证或工作证，向企业介绍监督抽查性质和抽样方法、检验依据等。在企业的成品库内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品，所抽取产品的数量应能满足检验工作的进行。
每批次抽样数量2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

2025年羊绒衫检验项目、依据及方法
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	纤维成分及含量
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	FZ/T 01026-2017
GB/T 2910
FZ/T01057

	2
	可分解致癌芳香胺染料
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T 17592-2011
GB/T 23344-2009

	3
	甲醛含量
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T 2912.1-2009

	4
	pH值
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T 7573-2009

	5
	耐皂洗色牢度
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T 3921-2008

	6
	耐摩擦色牢度
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T 3920-2008

	7
	耐汗渍色牢度
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T 3922-2013

	8
	耐水色牢度
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T 5713-2013

	9
	耐干洗色牢度
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T8629-2017

	10
	异味
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB 18401-2010

	11
	APEO
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T23322-2018

	12
	耐光色牢度
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T8427-2019

	13
	使用说明
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T5296.4-2012

	14
	起球
	FZ/T 24012—2021 

FZ/T 24013—2020 

FZ/T 24019—2012 

FZ/T 73009—2021
	GB/T4802.3-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 24012—2021拒水、拒油、抗污山羊绒针织品

FZ/T 24013—2020 耐久型抗静电山羊绒针织品

FZ/T 24019—2012 印花羊绒针织品

FZ/T 73009—2021山羊绒针织品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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